Firmware Update für DigitalDevices Tuner/CI PCIe Karten

ZIP Datei in ein eigenes Verszeichnis auspacken.
Dieses Verzeichnis öffenen und 
OctopusUpdate.bat ausführen (entweder Doppelclick, oder von Befehlszeile)

DDControlCenter wird gestartet. Falls es eine neue Version gibt
auf den Device-Seiten einen Updateknopf.

Es können mehrere Karten geupdatet werden bevor man das System neu startet.

-------------------------------------------------------------

Firmware for DigitalDevices Tuner/CI PCIe cards.

Extract the ZIP File into its own Folder.
Open this folder and execute OctopusUpdate.bat (either double click or
from commandline)

DDControlCenter is launched. In case of a newer version there will be an
update button on the devices pages.

It is possible to update multiple cards bevor the required power cycle.

